**Jalousieklappe auf Montagerahmen flächenbündig in den Schachtkopf integriert, ohne Wetterschutzhaube für horizontale Montage auf Flachdach mit einer gesamten geometrisch freien Ableitungsfläche von ca. 0,1 – 0,2 – 0,4 m²** *(nach Bedarf auswählen)*

Jalousieklappe mit Federrücklaufmotor auf Montagerahmen zur Abfuhr von Wärme, Brandgasen und zur natürlichen Belüftung des Schachtes. Einbaurahmen zum flächenbündigen horizontalen Einlegen der Lüftungsklappe in der Aufzugsschachtdecke, Einführung schachtseitig oder flachdachseitig. CE gekennzeichnet nach EN 12101-2.

Technische Daten:

* Über „geräuscharmen“ 24V Gleichstrommotor schließend
* Elektrischer Anschluss über RJ45-Steckverbindung
* Bestehend aus formstabilem, profiliertem Rahmen aus 1,5 mm - Tiefe 180 mm verzinktem Stahlblech

Nenngrößen Montagerahmen der Jalousieklappe: ………………x…………..…mm

Notwendige horizontale Rohbauöffnung: ………………x…………..…mm

Fabrikat: ………………………………. *BK-FACTORY*

Typ: ……………………………………. *JK-180 HV*

Nur liefern, Einbau und thermische Einbindung in die Gebäudehülle bauseits.

1 Stk. EP .............. GP ..............